**Kravspecifikation til anskaffelse af leje af  
6 gardin trailere**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Forsvaret ønsker at leje 6 gardin trailere til brug ved FMI FFI DIST. Der er tale om almindelig transport på vej.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.3, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.2 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Forsvaret ønsker at leje i alt 6 trailere fordelt på følgende: | SKAL |  |  |  |  |
| **2** | 6 trailere leveres med bagmonteret lift med topklap. Liften kan bære min 2,5 og fuld bredte på 2,35 meter og dybde på min. 2 m. overflade på liftplade, skal være skridsikker jernplade uden noget på.(ingen lygter, stop eller betjeningsanordninger, en ren plade) Liften skal kunne betjenes ude fra i siden og inde fra via fjernbetjening | SKAL | Eksempel - Lift med Topklap |  |  |  |
| **3** | Bakkamera | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | Trailerne skal være 3 akslet gardin trailere. | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | 2 af trailernes 3 aksler kan hæves ved tomkørsel, for således at spare slid på dæk. | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | Trailerne er XXL godkendte med certifikat. XL opbygningen skal være uden stiver i bagenden | SKAL |  |  |  |  |
| **7** | Surring kan foregå indefra traileren uden at løsne gardinerne. Stropperne kan fastgøres i vangerne, hvilket sparer tid. | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | Trailerne leveres med bagudrettet arbejdslys og sidelys, der aktiveres ved bakning. | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | Trailerne leveres med 15 polet stik, Nato stik til lift. Samt *s*tik til bakkamera, som passer til de stik der sidder på vores  Scania(der er ikke et standart Scania stik, det er noget forsvaret har bestilt specielt) | SKAL |  |  |  |  |
| **10** | Trailerne leveres med almindelig bund således, den også er egnet til side af- og pålæsning. *hvis der er huller til surringsstænger, skal de være blændet* | SKAL |  |  |  |  |
| **11** | Trailerne leveres med værktøjskasse til stropper og lignende | SKAL |  |  |  |  |
| **12** | Trailerne leveres med alu-skinner i stedet for træ brædder | SKAL |  |  |  |  |
| **13** | Trailerne leveres med indvendigt LED lys fordelt i kassen. | SKAL |  |  |  |  |
| **14** | Stødpuder bagpå, så de kan bakkes til  rampe | SKAL |  |  |  |  |
| **15** | Leveres med ”civile” nummerplader,  nysynet |  |  |  |  |  |
| **16** | Synsfri sammenkobling | SKAL |  |  |  |  |
| **17** | Trailer leveres i neutral farve uden  LOGO | SKAL |  |  |  |  |
| **18** | Alder på trailer er ikke afgørende, men skal være i forsvarlig/ lovlig stand, at der ud over sliddele, ikke skal foretages større reparationer i den forventede udlejningsperiode. | SKAL |  |  |  |  |
| **19** | Perioden for leje skal være 18 mdr. med mulighed for forlængelse i 12 mdr.  Samt serviceaftale | SKAL |  |  |  |  |
| **20** | Leveringsdato  20-05-2019  Distributionen SKP. 6500 Vojens | SKAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |