Appendix 1

NSN 3930124024029 : UDEN kabine, (9 stk.)

Elektrisk bugseringstraktor STILL LTX70.

Maksimal trækevne: mindst 7.000 kg

Batteri: 48V/3PzS mindst 345 DIN-A

160A batteristikforbindelse iht DIN 43589 med kontaktben til elektrolyt-niveausensor

Køreklar vægt: ca. 1260 kg (uden fører)

3 luft/gummi hjul, størrelse 4.00-8/6PR

Anhængerkoblig 3-trins for og bag

12V/7 polet anhængerstikdåse bag iht. ISO 1724

Sæde med kunstlæder

Display med angivelse af [km] og [km/h]

Registrering af drifttimer

rammebeskyttelse for og bag til beskyttelse af belysning og forreste karosseri.

Lysanlæg der opfylder krav for kørsel på offentlig vej.

med LED-kørelys, LED blinklys, LED-bremselys, baglygte og blinklys,

baklys, advarselsblinkanlæg, LED rotorblink på pind med ON/OFF.

Nedkørselshjælp der reducerer hastighed til 4 km/h ved tastetryk.

2 trinsvælger for valg af høj/lav maksimal hastighed

Minimumshastighed skal være: ubelastet 19 km/t / belastet med 7000 kg: 11 km/t

Baktasteanordning bag i begge sider, til langsom tastekørsel forlæns/baglæns med nødstop.

Afladningsindikator der redurerer hastighed til ca. 4 km/h hvis tilladelig afladningsdybde overskrides

Inklusiv væghængt lader med microprocessorstyring for optimal ladning ved enhver ladetilstand af batteriet.

Fuldautomatisk ladeforløb med Ah balanceret ladeteknik for sikker fuld opladning.

Visning af resterende ladetid.

IP klasse 21 eller bedre

maximal ladetid 11 timer

Ladestik iht. DIN 43589

Nettilslutning CEE 16, 400VAC 50Hz sikring 10A

-----------------------------------------------------------------

NSN 3930124115407 : MED kabine 1 (stk.)

Elektrisk bugseringstraktor STILL LTX70.

Kabine med varme. Tonet for- og tagrude, bagrude med varme i

solskærm

vinduesviskere- og vaskeanlæg. Indvendig belysning, invendigt spejl

udvendigt spejl til venstre og højre

Døre til venstre og højre med skyderude

Maksimal trækevne: mindst 7.000 kg

Batteri: 48V/3PzS mindst 345 DIN-A

160A batteristikforbindelse iht DIN 43589 med kontaktben til elektrolyt-niveausensor

Køreklar vægt: ca. 1515 kg (uden fører)

3 luft/gummi hjul, størrelse 4.00-8/6PR

Anhængerkoblig 3-trins for og bag

12V/7 polet anhængerstikdåse bag iht. ISO 1724

Sæde med kunstlæder

Display med angivelse af [km] og [km/h]

Registrering af drifttimer

rammebeskyttelse for og bag til beskyttelse af belysning og forreste karosseri.

Lysanlæg der opfylder krav for kørsel på offentlig vej.

med LED-kørelys, LED blinklys, LED-bremselys, baglygte og blinklys,

baklys, advarselsblinkanlæg, LED rotorblink på taget med ON/OFF.

Nedkørselshjælp der reducerer hastighed til ca. 4 km/h ved tastetryk.

2 trinsvælger for valg af høj/lav maksimal hastighed

Minimumshastighed skal være: ubelastet 19 km/t / belastet med 7000 kg: 11 km/t

Baktasteanordning bag i begge sider, til langsom tastekørsel

forlæns/baglæns med nødstop.

Afladningsindikator der redurerer hastighed til 4 km/h hvis tilladelig afladningsdybde overskrides

Inklusiv væghængt lader med microprocessorstyring for optimal ladning ved enhver ladetilstand af batteriet.

Fuldautomatisk ladeforløb med Ah balanceret ladeteknik for sikker fuld opladning.

Visning af resterende ladetid.

IP klasse 21 eller bedre

maximal ladetid 11 timer

Ladestik iht. DIN 43589

Nettilslutning CEE 16, 400VAC 50Hz sikring 10A

-----------------------------------------------------------------------------------