**Kravspecifikation til anskaffelse af
to affugtningssæt**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

FMI ønsker at anskaffe to sorptionsaffugtere til affugtning af containere. Hver affugter skal kunne affugte mellem en og fem containere ad gangen, således at der kan åbnes og lukkes for affugtningen af hver enkelt container, uden at dette påvirker affugtningen af de øvrige containere. Affugtningen skal ske ved, at der føres affugtet luft ind i hver container.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Den tilbudte affugter skal være en sorptionsaffugter.  | SKAL |  |  |  |  |
| **2** | Den tilbudte affugter skal kunne affugte op til fem 20 fods containere ad gangen til mellem 40 og 60 % RF.  | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | Det skal være muligt at åbne og lukke for affugtningen af hver enkelt container, uden at dette påvirker affugtningen af de øvrige containere.  | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | Den tilbudte affugter skal kunne forbindes til op til fem containere med rør, slanger eller lignende.  | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | Den tilbudte affugter skal være kunne monteres på en container med en containertilslutning på 3 tommer. | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | Den tilbudte affugter skal være beskyttet mod vejrliget.  | SKAL | Affugteren vil typisk stå udendørs under brug.  |  |  |  |
| **7** | Den tilbudte affugter skal kunne fungere i temperaturintervallet -10 til 40 grader celsius.  | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | De tilbudte affugtere skal kunne leveres på mindre end 30 dage fra afgivelse af indkøbsordre.  | SKAL |  |  |  |  |