**Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse**

**Annoncering af Bus Assault Platforms (herefter ”BAP”)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Det stillede spørgsmål** | **Spørgsmålet vedrører** | **Svar** | **Dato for afgivelse af svar** |
| *Spørgsmål nr. 1:*Kan du specificere krav nr. 3, 4 og 11 i kravspecifikation til BAP?Der er et mandatory krav om at BAP skal være min. 1 meter høj. Betyder evalueringskrav 4 og 11 at justeringen i højde KUN er mellem 1 meter og 1,2 meter eller skal det forstås således at evalueringskravet på 1,2 meter i højden er i sammenklappet/transport tilstand og at BAP gerne må kunne justeres yderligere i højde? | Kravspecifikationens krav nr. 3, 4 og 11.  | BAP’en skal i udfoldet/samlet tilstand være minimum 1 meter høj og bør maksimalt være 1,2 meter høj. Disse mål angiver således BAP’ens maksimale højde. BAP’en bør derudover kunne justeres i højden, således at den kan indstilles til forskellige højder under den maksimale højde, f.eks. 0,8 meter i højden. | 14-02-2020 |