**Kravspecifikation til anskaffelse af Samurai Express Router**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Der er behov for 2 STK SAMURAI EXPRESS ROUTER. De bruges som gateway mellem 2 systemer.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| 1 | SAMURAI EXPRESS ROUTER skal have P/N: SE1000. | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 2 | Producenten skal være ImageStream. | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 3 | SAMURAI EXPRESS ROUTER er en industri baseret 19” PC. Med en max højde på 2U. | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 4 | Der skal være mindst 2 STK ledige PCI-e slots i den | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 5 | De 2 ekstra ubrugte PCI-e slots skal minimum være 4XPCI-e slots | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 6 | Der skal være FireWall i routeren med mulighed for opsætning i Router SW | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 7 | Routeren skal have redundant AC strømforsyning. 115/230V AC 50 eller 60 Hz.  Max effekt 350W | SKAL | Tilbudsgiver SKAL for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 8 | Skal minimum have 1 GB Memory | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 9 | Der skal som minimum være support for: NAT, FireWall, VPN, Quality of Service (QoS), VLAN, VRRP failover, dynamic routing, packet filtering, bridging, Peer to Peer trafik control, Port forwarding & Web filtering med netweeper. | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 10 | Fronten skal kunne låses så uautoriseret personel ikke kan få adgang. | SKAL | Tilbudsgiver SKAL vedlægge dokumentation for opfyldelse af kravet. |  |  |  |
| 11 | Der skal kunne levers et samlet antal på 2 STK. | SKAL |  |  |  |  |
| 12 | Leveringstiden skal være mindre end 30 kalenderdage fra afgivelse af indkøbsordre. | SKAL |  |  |  |  |