**Kravspecifikation til anskaffelse af monteringsarme til PC- skærme**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Der skal anskaffes 20 stk. monteringsarme til montering af 3 PC-skærme. Monteringsarmen skal kunne justeres for den enkelte bruger, således brugeren får en optimal arbejdsstilling. Monteringsarmen skal kunne stå på et skrivebord eller fastgøres på skrivebordet så den står stabilt ved almindeligt forefaldende kontor arbejde.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Følgende kategorier er anvendt i kolonnen "Kategori". Alle krav er inddelt i "Mindstekrav" eller "Evalueringskrav". Mindstekrav er markeret med "SKAL". Evalueringskrav er markeret med "BØR".

| **Kategori** | **Beskrivelse** |
| --- | --- |
| **SKAL** | Mindstekrav. Et Mindstekrav skal opfyldes af tilbudsgiver. Hvis et Mindstekrav ikke er opfyldt, vil tilbuddet ikke indgå i den videre evaluering. |
| BØR | Evalueringskrav. Disse krav vil blive evalueret af FMI. |

Kravspecifikationens afsnit 1.4 udfyldes på følgende måde:

Tilbudsgiver skal ved hvert krav sætte kryds i kolonnen ”Ja”, hvis det tilbudte produkt opfylder kravet, eller i kolonnen ”Nej”, hvis det tilbudte produkt ikke opfylder kravet (tilbudsgiver skal ikke angive kommentarer i kolonnen ”Tilbudsgivers kommentarer”).

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
|  | Monteringsarmen **skal** have plads til at montere 3 stk. 27” PC-skærme ved siden af hinanden. | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **bør** have plads til at montere 3 stk. 32” PC-skærme ved siden af hinanden. | BØR | **Evaluering:**  Tilbuddet vil blive tildelt 5 point, hvis kravet er opfyldt og 1 point, hvis kravet ikke er opfyldt. |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **skal** kunne bære 3 skærme med en samlet vægt på 20 kg | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **bør** kunne bære 3 skærme med en samlet vægt på 24 kg | BØR | **Evaluering:**  Tilbuddet vil blive tildelt 5 point, hvis kravet er opfyldt og 1 point, hvis kravet ikke er opfyldt. |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **bør** have kabelskjuler | BØR | **Evaluering:**  Tilbuddet vil blive tildelt 5 point, hvis kravet er opfyldt og 1 point, hvis kravet ikke er opfyldt. |  |  |  |
|  | Såfremt fastgøring på skrivebord kræver værktøj, **bør** det medfølge monteringsarmen | BØR | **Evaluering:**  Tilbuddet vil blive tildelt 5 point, hvis kravet er opfyldt og 1 point, hvis kravet ikke er opfyldt. |  |  |  |
|  | Beslag til skærmmontering **skal** overholde VESA-standarden VESA 75 x 75 og VESA 100 x 100 eller tilsvarende standard. | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **skal** kunne vippe mindst  -15 grader og +15 grader for hver skærm | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **bør** kunne vippe mindst  -20 grader og +20 grader for hver skærm | BØR | **Evaluering:**  Tilbuddet vil blive tildelt 5 point, hvis kravet er opfyldt og 1 point, hvis kravet ikke er opfyldt. |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **skal** have mulighed for justering af rotation for den enkelte skærm på mindst 180 grader | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **skal** for hver skærm have mulighed for at justere panorering på mindst 15 grader ind mod midterste skærm | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **bør** for hver skærm have mulighed for at justere panorering på mindst 25 grader ind mod midterste skærm | BØR | **Evaluering:**  Tilbuddet vil blive tildelt 5 point, hvis kravet er opfyldt og 1 point, hvis kravet ikke er opfyldt. |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **skal** kunne justeres i højden med mindst 5 cm | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **skal** med en 24” skærm monteret have mindst 10 cm frirum mellem skærm og bordflade ved laveste indstilling | **SKAL** |  |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **bør** med en 24” skærm monteret have mindst 15 cm frirum mellem skærm og bordflade ved laveste indstilling | BØR | **Evaluering:**  Tilbuddet vil blive tildelt 5 point, hvis kravet er opfyldt og 1 point, hvis kravet ikke er opfyldt. |  |  |  |
|  | Monteringsarmen **skal** leveres i sort, hvid eller grå farve | **SKAL** |  |  |  |  |