**Kravspecifikation til anskaffelse af ATEX radio VHF**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at anskaffe 10 stk. ATEX VHF radioer. Fuldt kompatible med det i SVN i forvejen anvendte ATEX-udstyr.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Radioen skal overholde mål  138.5mm x 56.7mm x 39.8mm  (uden tilbehør og med standardbatteri). | SKAL | Radioen skal passe i eksisterende lommer og bæreudstyr. |  |  |  |
| **2** | Radioen skal dække frekvensområdet  VHF 136-174MHz Analogt. | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | Radioen skal have kanalafstand 12.5/20/25 KHz. | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | Radioen skal passe i eksisterende lader MOTOROLA WPLN4213 eller WPLN4220. | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | Radioen skal være IP67. | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | Radioen skal kunne anvendes sammen med højttaler og mikrofon af model PMMN4094A uden adapter. | SKAL |  |  |  |  |
| **7** | Radioen skal være godkendt til ATEX-anvendelse. | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | Radioen skal overholde MIL-STD-810 fsva. Mekanisk holdbarhed, fugtighed og temperatur. | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | Radioen skal have indbygget display. | SKAL |  |  |  |  |
| **10** | Prisen skal indeholde standard ATEX frekvensopsætning inkl. Frekvenser | SKAL |  |  |  |  |
| **11** | Leveringstiden må maksimum være på 30 kalenderdage. | SKAL |  |  |  |  |