**Kravspecifikation til anskaffelse af donkrafte til store busser og lastvogne**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, herefter FMI, ønsker at anskaffe 9 stk. donkrafte, der skal anvendes til at løfte store busser og lastvogne.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Donkraften skal være lufthydraulisk. | SKAL |  |  |  |  |
| **2** | Donkraften skal have en kapacitet på 50 / 25 t og skal indeholde en to-trins funktion, der gør det muligt at forlænge højden med hhv. 50 mm og 100 mm. | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | Donkraften skal have en indbygget sikkerhedsventil, der skal sikre mod overbelastning iht. maskindirektivet. | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | Donkraften skal have en dødmandsudløsende funktion, der giver sikkerhed ved hævning og sænkning iht. maskindirektivet. | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | Donkraften skal være lavet af slidstærkt materiale, og skal indeholde hårdtforkromede cylindre for at sikre lang levetid. | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | Donkraften skal have stempelhøjder på 220, 340 og 450 mm. | SKAL | Donkraften skal have to yderligere stempelhøjde-funktioner ud over den almindelige højde på 220 mm fra gulvhøjde.  Derudover skal det være muligt at justere stempelhøjden til henholdsvis 340mm og 450mm fra gulv. |  |  |  |
| **8** | Donkraften skal have en bredde på 200 mm mellem hjulene og en bredde inklusive hjulene på 315 mm. | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | Donkraften skal veje maksimum 90 kg. | SKAL |  |  |  |  |
| **10** | Donkraftens ramme skal have en længde på 810mm og længden på håndtaget skal være 1160mm. | SKAL |  |  |  |  |
| **11** | Leveringstiden må ikke overstige 70 kalenderdage. | SKAL |  |  |  |  |