**Bilag 2**

**Til KS Maskinkærre**

**Trækkende køretøjer**

Maskinkærre skal primært trækkes af følgende køretøjer

MAN HX77 8x8


MAN SX45 8x8

Scania 8x8

**Koblingsdata**

**Prodskrog**

Alle køretøjer af HX og SX serien; Ringfeder type 663/KA3



Scania; Ringfeder RU K5DV



**Koblingsdimensioner**

HX77

Koblingslængde med beskyttelse 10.334 mm

Koblingshøjde tom ~1000 mm

Affjedring bladfjedre

Hydraulik bagud NEJ




SX45

Koblingslængde 10.328 mm

Koblingshøjde tom ~1000mm

Affjedring Spiralfjedre

Hydraulik bagud NEJ



Scania



Koblingslængde 10.180 mm

Koblingshøjde ~1030

Affjedring Bladfjedre

Hydraulik bagud NEJ

**EVAKSÆT**

Er monteret i standard CON Hjørner Er monteret med bolt tap gennem huller i lad