**Kravspecifikation til anskaffelse af ny 30000 kg portalkran på skinner**

**Ved Garnisionsværkstedet på Holstrebro kasserne.**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

 **Der skal indkøbes en ny 30000 kg portalkran ved Garnisionsværkstedet på Holstrebro kasserne.**

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Kranleverandørens produkter og ydelser skal efterleve gældende dansk lovgivning. | SKAL |  |  |  |  |
| **2** | Alle leverede kraner skal leveres med udfyldt Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7, på dansk, i hard copy på stedet, hvor kranen sættes op. | SKAL | Alle underpunkter under kapitlerne ”Identifikation”, ”Godkendelser”, ”Reparation og vedligeholdelse” skal være udfyldt på dansk og være indeholdt i mappen. |  |  |  |
| **3** | Alle leverede kraner skal leveres med udfyldt Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7, som skal fremsendes elektronisk til FMI på leveringstidspunktet. | SKAL | Alle underpunkter under kapitlerne ”Identifikation”, ”Godkendelser”, ”Reparation og vedligeholdelse” skal være udfyldt på dansk og være indeholdt i mappen. |  |  |  |
| **4** | Billeder af den nyinstallerede kran på leveringsstedet skal være indeholdt under kapitel ”Identifikation” i Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7 ved levering.  | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | FMI-serienummer (klistermærke) fremsendes af FMI og skal også fremgå i Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7, under kapitel ”Identifikation”. | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | FMI-serienummer (klistermærke) fremsendes inden levering af FMI til kranleverandør, og skal være påmonteret kranen et tydeligt og iøjnefaldende sted ved levering. | SKAL | Kranleverandøren påmonterer klistermærket. Billede af monteret klistermærke med FMI-serienummer skal være indeholdt under kapitel ”Identifikation” i Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7. |  |  |  |
| **7** | Kranleverandøren skal som en del af leveringen, via beregninger, dokumentere bygningens/gulvets/søjlernes bæreevne, og vedlægge denne dokumentation under kapitlet ”Godkendelser” i Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7.  | SKAL | Dokumentation af bygningens/gulvets/søjlernes bæreevne skal være indeholdt under kapitel ”Godkendelser” i Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7.  |  |  |  |
| **8** | Leverandøren skal efter aftale med FES og eller FMI påtage sig det fulde ansvar for bygningens/fundamentets evne til at optage kræfterne fra kranen. | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | I tilfælde af at der ikke er tegninger eller andet data på bygningen, hvori kranen skal installeres, skal kranleverandøren, uden beregning, selv stå for at tage de nødvendige boreprøver i betonen eller andre relevante tiltag for at fastlægge om bygningen har den fornødne bæreevne i forhold til at optage kræfterne fra kranen.  | SKAL |  |  |  |  |
| **10** | Leverandøren skal sørge for at anmelde kranen til Arbejdstilsynet i de opgaver, hvor dette er krævet i henhold til gældende dansk lovgivning.  | SKAL | Dokumentation for dette indsættes under kapitel ”Godkendelser” i Kranjournal, 5. Udgave, Erhvervsskolernes Forlag 2006, ISBN-13: 978-87-7881-729-7. |  |  |  |
| **11** | Som en del af leveringen, skal kranleverandøren sammen med POC fra Forsvaret, hvor kranen sættes op, gennemgå den færdige kranløsning, for at sikre sig at det hele virker efter hensigten og der ikke er nogen fejl og mangler. | SKAL | Hvis kranløsningen virker efter hensigten og dokumentationen er modtaget i hard copy og elektronisk, betragtes leveringen som komplet. |  |  |  |
| **12** | For hver kranleverance skal kranleverandøren, uden beregning, sørge for den nødvendige instruktion af 1-4 medarbejdere på stedet, hvor kranen er sat op.  | SKAL | Kranleverandørens instruktioner skal gøre det muligt for Forsvarets medarbejdere, at betjene kranen i henhold til Arbejdstilsynets regler, herunder at betjene den på en forsvarlig måde sikkerhedsmæssigt og i henhold til producentens anvisninger.Instruktionen skal gives senest en uge efter installering, med mindre andet er aftalt. |  |  |  |
| **13** | Kranleverandørens teknikere/montører skal være fuldt ud opdaterede på de nyeste regler og love i henhold gældende dansk lovgivning. | SKAL |  |  |  |  |
| **14** | Kranleverandøren, inklusive medarbejdere eller eventuelle underleverandører, der skal inden for hegnet på Forsvarets ejendom i forbindelse med montering af denne kranleverance, skal være sikkerhedsgodkendt. | SKAL |  |  |  |  |
| **15** | De leverede kraner skal være af en kvalitet og robusthed, der kan tåle professionelt brug på et værksted og i tilfælde hvor de monteres udendørs kunne modstå vind og vejr. Derudover opfylde relevante IP klassificeringer i forhold til elinstallationer. farven skal være Ral 6031 og overflade behandling: Minimum C4 høj.Kranen skal kunne arbejde i et temperaturområde mellem -10/+40 grader | SKAL |  |  |  |  |
| **16** | Kranleverandøren skal, uden beregning, afdække gulvet/fliser mv, hvor kranen skal monteres, i de tilfælde der skal køres med tunge køretøjer i forbindelse med kranmonteringen. | SKAL | Kranleverandøren vurderer om det er relevant i denne kranleverance, og afdækningen skal foretages for at gulvet ikke tager skade. Eksempelvis hvis gulvet for nyligt er epoxybehandlet eller lignende. |  |  |  |
| **17** | Kranleverandøren skal, uden beregning, sørge for de nødvendige lifte eller andet hjælpemateriel, der skal bruges til kranmonteringen, er til rådighed. | SKAL |  |  |  |  |
| **18** | Nøjagtig placering af kranerne aftales med POC ved FES og eller FMI | SKAL |  |  |  |  |
| **19** | Montering/opstilling af kranerne skal foretages af tilbudsgiver. | SKAL | Tilbudsgiver skal i den forbindelse tage højde for at kranen ikke rammer ind i lysarmaturer og lignende. |  |  |  |
| **20** | Leverancen skal være nøglefærdig. | SKAL | Kranfirma står for at tilslutte elektrisk. Når kranen afleveres, skal den være klar til brug. FES levere tilslutningssted efter aftale med leverandør |  |  |  |
| **21** | Kranen til Holstrerbro skal være en fabriksnyKranen udstyres med lys der oplyser hele kranens arbejdsområdePortalkran med WLL 30000kg. | SKAL |  |  |  |  |
| **22** | Portalkranen arbejdsområde skal vær på 4,05 m i længderetningen og 4,7 m i sideretningen. | SKAL |  |  |  | Arbejds område som eksisterende kran, med skinne længde på 6,5m for portal kørsel.  |
| **25** | Portalkranen skal være elektrisk betjent. | SKAL |  |  |  |  |
| **26** | Løbekatten på travers skal være elektrisk betjent. | SKAL |  |  |  |  |
| **27** | Talje skal være forsynet med wire-talje. | SKAL |  |  |  |  |
| **28** | Wiretaljen skal kunne hæve og sænke i 2 hastigheder. | SKAL |  |  |  |  |
| **29** | Løbekat og talje skal være fjernbetjent og fjernbetjeningen skal være trådløs.. | SKAL |  |  |  |  |
| **30** | Den nye kran til Holstrebro skal være støjsvag. | SKAL |  |  |  |  |
| **31** | Den nye kran til Holstrebro skal opsættes på placering udpeget af FES og eller FMI efter nærmere aftale. | SKAL |  |  |  |  |
| **32** | Kranen skal have et arbejdsområde på 4,05m x 4,7m | SKAl |  |  |  |  |
| **33** | Kranen løftehøje på 7,5 m til krankrog | SKAL |  |  |  |  |
| **34** | Eksisterende skinner kan genbruges, hvis kranleverandøren kan dokumentere at de opfylder de krav for at kører med en 30 T portalkran | SKAL |  |  |  |  |
| **35** | Vægt af kampvogn der parkeres på fundament er op til 70 Tons på enten hjul eller bælter | SKAL |  |  |  |  |
| **36** | FMI fjerner fundament fra tidligere kran |  |  |  |  |  |
| **37** | FMI stiller truck til rådighed efter aftale |  |  |  |  |  |
| **38** | Besigtigelse af område og placering mm. kan ske ved tilmelding til FMI-LTS senest d. 25/9 2020 kl. 1200 på FMI-KTP-LA-LTS@MIL.DKØvrige spørgsmål stilles skriftligt på sammen mailadresse.  | SKAL |  |  |  |  |
| **39** | Prøvevægt stilles til rådighed af FMI |  |  |  |  |  |
| **40** | Besigtigelse bliver afholdt 05/10-2020I tidsrummet 1100 - 1300 | SKAL | Adressen er : Dragonkasernen 1, 7500 Holstebro  |  |  |  |