**Kravspecifikation til anskaffelse af telte til ”Light Base Camp” (LBC)ved Beredskabsstyrelsen (BRS)**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

LBC telte er lette, men samtidigt robuste telte, med mange indbyggede praktiske funktionaliteter, som man kender det fra store familietelte. De anvendes til hurtig deployering (timer) af BRS enheder til katastrofer og kriser internationalt. Teltene medføres ved akutte situationer som ekstra check–in baggage på kommercielle passagerfly.

Teltene anvendes primært til indkvartering og mødefacilitet.

Teltene der efterspørges til denne anskaffelse skal have oversejl af teknisk bomuld, da de udelukkende skal benyttes i meget varme klimaer.

Telt til indkvartering og kontor kan være to forskellige modeller såfremt begge typer overholder de generelle og specifikke krav for anvendelsen.

Fordelingen af indkvartering og kontor vil være 50/50.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | **Generelle krav**Teltets enkeltpakninger må maksimalt veje 32 kg. eksempelvis oversejl og teltstænger. | SKAL | 32 kg. er den maksimale vægt for bagage på kommercielle fly.Tilbudsgiver skal ikke nødvendigvis ændre på standardkonfiguration. Kravet er opfyldt såfremt teltet kan pakkes om af BRS og overholde vægtkravet. |  |  |  |
| **2** | **Generelle krav**Totalvægten på teltet må maksimalt være 60 kg. inklusive evt. tilbehør. | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | **Generelle krav**Teltets oversejl skal være udført i teknisk bomuld. | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | **Generelle krav**Teltets oversejl skal være kraftigt vandafvisende. | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | **Generelle krav**Teltets oversejl skal være i en lys farve. |  SKAL | Skal ikke være i mørke farver f.eks. sort eller olivengrønt, da de udelukkende skal benyttes af BRS og af hensyn til brugsmønstret i meget varme klimaer. |  |  |  |
| **6** | **Generelle krav**Teltene skal **ikke** være af typen tipi eller lavvu. |  SKAL | Teltet kan være rektangulært, rundt eller 6-8 kantet. |  |  |  |
| **7** | **Generelle krav**Teltes bund skal være ekstra robust og min.8.000 mm. Vandsøjle. | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | **Generelle krav**Teltet skal have ventilationsmuligheder uafhængigt af hovedåbninger. | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | **Generelle krav**Teltet skal kunne lukkes helt af for kryb og insekter. | SKAL |  |  |  |  |
| **10** | **Generelle krav**Teltet skal være forsynet med myggesikring ved alle åbninger udadtil og indvendigt ved åbninger til evt. interne kabiner. | SKAL |  |  |  |  |
| **11** | **Generelle krav**Bunden skal være fastgjort til oversejl for at kunne lukke helt af for kryb og insekter. | SKAL | Med fastgjort menes der f.eks. med lynlås eller velcro. |  |  |  |
| **12** | **Generelle krav**Teltet skal være robust udført med forstærkninger relevante steder. | SKAL |  |  |  |  |
| **13** | **Generelle krav**Det skal være muligt at tilkøbe reservedele til teltene ved nedbrud eller bortkomst. | SKAL |  |  |  |  |
| **14** | **Generelle krav**I tilbuddet skal der medfølge datablad og billedmateriale af det der tilbydes. | SKAL |  |  |  |  |
| **15** | **Telt til indkvartering**Skal kunne rumme minimum 3-6 personer med udrustning. | SKAL |  |  |  |  |
| **16** | **Telt til indkvartering**Hver person skal have minimum 2,2 m2 til rådighed til en lav feltseng og udrustning. | SKAL |  |  |  |  |
| **17** | **Telt til indkvartering**Skal være indrettet med 2-4 sovekabiner, hver med plads til 1-2 personer. | SKAL |  |  |  |  |
| **18** | **Telt til indkvartering**Når sove kabiner er i brug, skal teltet have en størrelse så der udover kabinerne også er en ”fællesareal” hvor man kan stå oprejst. | SKAL | Med fællesareal menes der, det kan benyttes til f.eks. bagage, fodtøj, omklædning mv. |  |  |  |
| **19** | **Telt til indkvartering**Sovekabinerne skal kunne udtages eller åbnes helt op således at hele rummet kan udnyttes. | SKAL |  |  |  |  |
| **20** | **Telt til indkvartering**Sovekabiner skal være forsynet med myggesikring. | SKAL |  |  |  |  |
| **21** | **Telt til kontor**Gulvareal skal være minimum 22 m2. | SKAL |  |  |  |  |
| **22** | **Telt til kontor**Teltets indvendige højde skal i midten være minimum 200 cm. | SKAL |  |  |  |  |
| **23** | **Telt til kontor**Teltet skal være et stort rum med en indvendige højde ved langsiderne på minimum 160 cm. | SKAL | Et telt med sovekabiner kan anvendes, såfremt disse kan udtages. |  |  |  |
| **24** | **Telt til kontor**Der skal være ophængningsmuligheder i loft og sider. | SKAL |  |  |  |  |
| **25** | **Telt til kontor**Det skal være muligt at føre kabler ind i teltet uafhængig af hovedåbningerne. Gennemføringen skal kunne gøres tæt for insekter og kryb. | SKAL | Dette kan være med egentlige teknikhuller til formålet eller ved fastgørelsen mellem bund og solsejl. |  |  |  |
| **26** | **Leveres på en adresse i Danmark**DAP INCOTERMS 20226500 Vojens | SKAL |  |  |  |  |