**The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization**

**Tender for a respirator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Question submitted** | **Answer** | **Date of answering** |
| *Question no. 1:*   1. *Hvormange apparater er der tale om, evt over tid?* 2. *Må leverendør selv indsætte beslag i weinmann brættet, således at respirator sidder forsvarligt og efter gældende regler ved transport.* 3. *I krav 4, beder man om en seperat indstilling for MV, er dette korrekt eller menes der VT? – således at MV kan aflæses.* | Vedrørende nr. 1: Der er tale om annoncering mhp. indkøb af en enkelt respirator, jf. kravspecifikations pkt. 1.1. Description of the requirement.  Vedrørende nr. 2: Nej, dette er ikke muligt, henset til at bærepladen som respiratoren skal monteres på; dels er monteret på Weinmann Lifebase III vægbeslag, hvorfor der ikke er plads til gennemgående bolte eller skuer i bærepladen, dels at der på bærepladen allerede er monteret et Weinmann Oxygenmodul.  Vedrørende nr. 3: Korrekt. Det er indstilling for minutvolumen (l/min). | 3 October |