**Kravspecifikation til anskaffelse af bindetråd**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

Det Danske Forsvar ønsker at indkøbe 250 stk. ruller med bindetråd til brug for Forsvarets køretøjer.

Bindetråden anvendes fortrinsvis udvendigt på vores køretøjer og skal derfor kunne bruges i alt slags vejr.

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | Der skal være minimum 80 m bindetråd/ståltråd på rullen. | SKAL |  |  |  |  |
| **2** | Bindetråden skal overholde DIN177, DIN EN  10218 eller tilsvarende standard. | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | Bindetråden skal kunne tåle brug udendørs, herunder at være i brug i og i nærheden af vand uden at ruste eller på anden måde svækkes. | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | Diameter på rullen må maksimum være  255 mm og skal minimum være 240mm | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | Diameter på bindetråden skal være 1mm | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | Bindetråden skal leveres med følgende mærkning:    *”Bindetråd, 1mm, 80M”*  *9505-12-140-5298.*  Hvis længden på rullen er længere end 80M skal det mål stå på mærkningen i stedet for 80M. | SKAL |  |  |  |  |
| **7** | FMI accepterer ikke en leveringstid på mere end 75 kalenderdage. | SKAL |  |  |  |  |