**Kravspecifikation til anskaffelse af**

**2 stk. 50-53 pers. Busser**

1. **Krav**

**1.1. Beskrivelse af anskaffelsen**

**Forsvaret har behov for at kunne leje 2 stk. 50-53 pers. busser til Movement Transportation Organization(herefter JMTO.)**

**Kørselsmønster ca. 10-15.000 km årligt**

**Lejeperioden skal være på 18 mdr. med mulighed for forlængelse i 6 måneder. Herefter forventes det, at FSV er klar med en rammeaftale til at anskaffe/købe busser til FSV.**

**1.2. Beskrivelse af kravspecifikation**

Kravspecifikationen, jf. afsnit 1.4, beskriver samtlige krav til anskaffelsen og består af seks kolonner med følgende informationer:

|  |  |
| --- | --- |
| "Nr." | Identifikationsnummer |
| "Krav" | Beskrivelse af kravet |
| "Kategori" | Kravets kategori som nærmere beskrevet i afsnit 1.3 |
| "FMI bemærkninger" | Eventuelle FMI bemærkninger til kravet |
| "Krav opfyldt" | Tilbudsgivers tilsagn om, hvorvidt kravet er opfyldt eller ej |
| "Tilbudsgivers kommentarer" | Tilbudsgivers eventuelle kommentarer |

**1.3. Kategori**

Alle krav er SKAL-krav og skal således opfyldes af tilbudsgiver i sin besvarelse (tilbud). Hvis blot et enkelt SKAL-krav ikke er opfyldt, vil FMI se bort fra tilbudsgivers tilbud.

**1.4 Kravspecifikation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Krav** | **Kategori** | **FMI bemærkninger** | **Udfyldes af tilbudsgiver** | | |
| **Krav opfyldt (sæt ét X)** | | **Tilbudsgivers kommentarer** |
| **Ja** | **Nej** |
| **1** | * Plads til mindst 50 personer exclusiv chauffør og guide | SKAL |  |  |  |  |
| **2** | * Skal være med automatgear | SKAL |  |  |  |  |
| **3** | * Varme – køle anlæg | SKAL |  |  |  |  |
| **4** | * Skal være med serviceaftale | SKAL |  |  |  |  |
| **5** | * Skal være med radio + mikrofon til guide | SKAL |  |  |  |  |
| **6** | * Skal være med automatisk bremse der fungerer så længe dørene er åbne | SKAL |  |  |  |  |
| **7** | * Udlejer er ansvarlig for at kalde busserne hjem til syn. I mellemtiden sørger udlejer for en erstatningsbus. | SKAL |  |  |  |  |
| **8** | * Udlejer sørger for erstatningsbus i tilfælde af længerevarende reparationer | SKAL |  |  |  |  |
| **9** | * Højde på bussen må ikke overstige 3,70 m | SKAL |  |  |  |  |
| **10** | * Integreret GPS | SKAL |  |  |  |  |
| **11** | * FSV skal have eftersynsret, inden levering og indkøbsordre sendes | SKAL |  |  |  |  |